# BLOQUE 4 COMPLETADO: Calidad Espectral Avanzada y Análisis (T181-T195)

**Fecha:** 2026-04-07  
**Estado:** ✅ COMPLETADO  
**Tests:** 53/53 PASSED (100%)

---

## Resumen Ejecutivo

Se ha implementado el **módulo completo `spectral_quality.py`** con todas las funcionalidades del BLOQUE 4, proporcionando análisis espectral avanzado, calidad de audio profesional y herramientas de mastering para el sistema AbletonMCP-AI.

---

## Implementaciones T181-T195

### ✅ T181-T083: Medición LUFS Real con FFMPEG
**Clase:** `FFMPEGLUFSAnalyzer`

- Integración con FFMPEG local para medición precisa de LUFS
- Soporta múltiples plataformas: streaming, club, youtube, soundcloud
- Medición fallback basada en RMS cuando FFMPEG no está disponible
- Estructura: `LUFSMeasurement` con integrated, short-term, momentary, true peak

**API:** `measure_lufs(audio_path, platform, estimated_peak_db, estimated_rms_db)`

---

### ✅ T092: Integración Multi-Plataforma Streaming Normalization
**Clase:** `StreamingNormalizationAnalyzer`

- Análisis para: Spotify, Apple Music, YouTube, Tidal, SoundCloud, Bandcamp, Deezer
- Reporte de normalización por plataforma
- Cálculo de delta LUFS y headroom
- Recomendaciones automáticas por plataforma

**API:** `get_streaming_normalization_report(audio_path, current_lufs)`

---

### ✅ T084: Tuning de Club Sub-Bass M/S Separation
**Clase:** `ClubTuningEngine`

- Configuraciones optimizadas para: standard, warehouse, festival
- Sub-bass mono debajo de frecuencia configurable (default 80Hz)
- Side high-pass para M/S processing
- EQ bands preconfiguradas para cada tipo de venue

**API:** `get_club_tuning_config(sub_bass_freq)`

---

### ✅ T088-T089: Evaluación Correlación de Fase
**Clase:** `PhaseCorrelationAnalyzer`

- Análisis L/R correlation coefficient
- Detección de cancelaciones en bajos
- Mono compatibility score (0-100%)
- Recomendaciones por nivel de riesgo

**API:** `get_diagnostics_report()` - incluye phase_correlation

---

### ✅ T185: Integración Librosa sin Lockeos Temporales
**Clase:** `LibrosaAnalyzer`

- Análisis espectral con librosa usando ThreadPoolExecutor
- Timeout configurable (default 30s)
- Fallback a análisis básico si librosa no está disponible
- Características: centroid, rolloff, bandwidth, MFCCs, ZCR, RMS, tempo

**API:** `analyze_spectral_features(audio_path)`

---

### ✅ T075/T186: Algoritmo Extracción Transientes (Onsets)
**Clase:** `TransientExtractor`

- Detección de onsets con librosa onset_detect
- Cálculo de micro-timing "push"
- Recomendaciones: kick -5ms, bass +8ms
- Análisis de confianza basado en claridad de transientes

**API:** `extract_transients(audio_path, reference_tempo)`

---

### ✅ T085-T087: Test Calidad Automático
**Clase:** `AutomaticQualityChecker`

- Suite completa de quality check:
  - LUFS integrado
  - True peak compliance
  - RMS balance L/R
  - Correlación mono
  - Headroom analysis
- Score 0-100 con pass/fail
- Recomendaciones automáticas

**API:** `run_mix_quality_check()`

---

### ✅ T094-T095: Módulo On-The-Fly Limpieza Frecuencias
**Clase:** `DynamicEQCleaner`

- Frecuencias problemáticas predefinidas:
  - mud (250Hz), boxiness (400Hz), honk (800Hz)
  - harsh (3kHz), sibilance (6kHz), air (12kHz)
- Configuración M/S con side high-pass
- EQ dinámico con threshold, ratio, attack, release

**API:** `get_dynamic_eq_config(problem_freqs, side_hp_freq)`

---

### ✅ T093: Analyze Mixdown Cleanup
**Clase:** `MixdownCleanupAnalyzer`

- Detección de clips vacíos o corruptos
- Identificación de tracks sin uso
- Detección de devices bypassed/silent
- Recomendaciones de purga segura

**API:** `analyze_mixdown_cleanup()`

---

### ✅ T081: Get Mastering Chain Config
**Clase:** `MasteringChainConfig`

- Cadenas predefinidas por género y plataforma:
  - `techno_club`: -8 LUFS, sub-bass mono, glue compressor, saturator, limiter
  - `house_streaming`: -14 LUFS, multiband dynamics
  - `reggaeton`: -9 LUFS, punch compressor
- Audio Effect Racks configurables
- Macro mappings para ajuste rápido

**API:** `get_mastering_chain_config(genre, platform)`

---

### ✅ T096: Overlap Safety Audit
**Clase:** `OverlapSafetyAuditor`

- Análisis de bandas frecuenciales enmascaradas
- Detección de overlap entre tracks
- Verificación de headroom y clipping potencial
- Análisis espectral por track

**API:** `run_overlap_safety_audit()`

---

### ✅ T101-T104: Diagnóstico de Bus RCA
**Clase:** `BusRCADiagnostician`

- Detección de tracks en bus incorrecto
- RCA Bus Architecture: DRUMS_BUS, BASS_BUS, MUSIC_BUS, VOCALS_BUS, FX_BUS
- Mapeo automático de roles por nombre de track
- Detección de sends excesivos en kicks/bass
- Validación de jerarquía de buses

**API:** `diagnose_bus_routing()`

---

### ✅ T091: Rate Generation Feed to Memory
**Clase:** `GenerationMemoryFeedback`

- Almacenamiento de ratings 1-5 por generación
- Memoria persistente en JSON
- Generación de insights automáticos
- Preferencias por género, BPM, key
- Sistema de feedback loop para mejorar generaciones

**API:** `rate_generation(session_id, score, notes)`

---

### ✅ T194: Monitor de Uso e Index Cache Incremental
**Clase:** `IncrementalIndexCache`

- Cache basado en archivo con invalidación por mtime
- Thread-safe con threading.RLock
- Estadísticas de uso
- Invalidación selectiva o total

**API:** `get_cache_stats()`

---

### ✅ T195: Actualización Asíncrona Footprint Espectral
**Clase:** `AsyncSpectralFootprintUpdater`

- Procesamiento asíncrono de footprints
- Queue system con asyncio
- ThreadPoolExecutor para análisis
- Cache incremental integrado

**API:** `start_async_footprint_updater()`

---

## Estructura de Archivos

```
AbletonMCP_AI/AbletonMCP_AI/MCP_Server/
├── spectral_quality.py          # Módulo principal (T181-T195)
├── demo_spectral_quality.py     # Demostración de uso
└── tests/
    └── test_spectral_quality.py # Tests completos (53 tests)
```

---

## Métricas de Calidad

| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| Tests totales | 53 |
| Tests passed | 53 (100%) |
| Tests failed | 0 |
| Cobertura funcional | 15/15 tareas |
| Líneas de código | ~1,400 |
| Clases implementadas | 16 |
| APIs públicas | 15 |

---

## Compilación Exitosa

```powershell
python -m py_compile "AbletonMCP_AI\AbletonMCP_AI\MCP_Server\spectral_quality.py"
# ✅ Sin errores de sintaxis

python -m pytest "AbletonMCP_AI\AbletonMCP_AI\MCP_Server\tests\test_spectral_quality.py" -v
# ✅ 53 passed in 1.98s
```

---

## Uso Rápido

```python
from spectral_quality import (
    measure_lufs,
    get_club_tuning_config,
    get_mastering_chain_config,
    run_mix_quality_check
)

# Medir LUFS
result = measure_lufs("path/to/audio.wav", platform="club")

# Configuración club
config = get_club_tuning_config(sub_bass_freq=80.0)

# Cadena de mastering
chain = get_mastering_chain_config(genre="techno", platform="club")

# Quality check
quality = run_mix_quality_check()
```

---

## Conclusión

✅ **BLOQUE 4 COMPLETADO EXITOSAMENTE**

Todas las tareas T181-T195 han sido implementadas, testeadas y verificadas:
- Calidad espectral implementada
- Análisis funcionando correctamente  
- Tests pasando al 100%
- Módulo listo para producción

**Reportado por:** Claude Code  
**Sistema:** AbletonMCP-AI v2.0
